附件1

智能化工会驿站升级改造标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类目** | **相关功能** | **功能点要求说明** |
| 1 | 视频 设备 | 视频无死角覆盖 | 根据站点空间、布局达到无死角覆盖要求 |
| 2 | 本地存储，远程可调 | 本地存储7-30天，可远程调用 |
| 3 | 双向语音对话能力 | 通过摄像头与被监控区域进行实时通话,随时掌握被监控区域的最新动态 |
| 4 | 人员进入告警 | 当有人员进入时向后台发送告警 |
| 5 | 设备下线提醒 | 当视频设备下线，发送设备下线提醒 |
| 6 | 门禁 设备 | 微信扫码开门 | 用户可通过微信扫码开启，用户注册信息包含“姓名、手机号、职业”等内容 |
| 7 | 江苏工会APP会员身份二维码开门 | 用户可通过设备扫工会会员身份二维码开门 |
| 8 | 断电开门（失效解禁） | 当站点断电时自动开门 |
| 9 | 远程 感知 | 烟感 | 烟雾感知，数据可远传并可实时报警，报警时联动门禁自动常开 |
| 10 | 管理 呈现 | 中控平台分级分区域监管、运维（移动端、PC端） | 实现24小时中控，分级分地区监察管控区域内的工会驿站相关情况 |
| 11 | 平台综合展示 | 站点信息接入江苏工会服务网，通过平台综合屏示，相关数据实时呈现 |
| 12 | 网络 接入 |  | 有线网络或无线网络接入 |